Yuliana Andrea Mosquera córdoba

Software y hardware

10-2

Manual de usuario

Pasos para formatear una pc

1. Ponemos el cd de “Windows xp” reiniciamos la pc.

Apretamos “suprimir “(o las teclas f1 f2), para que aparezca la pantalla azul con varias opciones, denominada SETUP.

2. Activamos la oposición” advance Bios features”, para entrar a la opción y se active el CD que hemos puesto en la lectora.

3. Seleccionamos y apretamos enter.

4. En la opción “First Boot Device”, debemos darnos cuenta que esté activado “CD ROM”. En caso no este activado, seleccionamos la opción, apretamos “Enter” y elegimos de la lista “CD ROM”.

5. En la opción “Second Boot Device”, debemos seleccionar “Floppy”.

6. En la opción “Second Boot Device”, debemos seleccionar “Floppy”.

7. Una vez que estén estas tres opciones activadas, apretamos F10 para guardar las configuraciones.

8. Cuando sale la Pantalla Negra, apretamos “Enter” para que agarre el disco insertado. Esperamos que se carguen los archivos.

9. Sale una ventana negra y luego una ventana azul con indicaciones de nombre “Programa de Instalación”.

10. Presionamos “Enter” para continuar.

11. Luego nos muestra el “Contrato de Licencia” y continuamos presionando la tecla F8, tal y como nos indica en la parte inferior de la pantalla.

12. Nos muestra las particiones que tiene le disco duro, para que aparezca las 2 particiones, apretamos “ESCAPE”.

13. Luego, seleccionamos el disco que queremos formatear:

14. Seguimos las indicaciones y presionamos “Enter” para “ENTRAR = Continuar”.





Instalar Windows xp paso a paso


Enciende el ordenador y mete el cd de instalación de Windows xp. Si la configuración de la BIOS es correcta, se iniciará el disco automáticamente. Si no arranca desde el cd prueba a entrar en la BIOS y busca una opción que ponga “Default Valúes” para restablecer la configuración que traía de fábrica.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/1_001.0.jpg)

A continuación se copiarán los drivers para poder hacer correctamente la instalación.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/2_000.0.jpg)

Una vez copiados los archivos te aparecerá la siguiente pantalla:

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/3_000.jpg)

Pulsa la tecla INTRO. Si lo que quieres es recuperar Windows a través de la consola de recuperación pulsa R.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/4_000.jpg)

Acepta el contrato pulsando la tecla F8.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/5_000.jpg)

Si el disco duro está vacío como en este caso tendremos que peticionarlo y luego formatearlo. Pulsa la tecla C para crear una partición. En caso de disponer de una partición sáltate este pasó.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/6_000.jpg)

Espz defecto ocupará todo el espacio libre, si por el contrario pones un tamaño inferior podrás crear posteriormente más particiones. Para confirmar pulsa INTRO.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/7_000.jpg)

Para instalar Windows en la partición que hemos creado pulsa INTRO. Si dispones de varias particiones, muévete con las flechas para seleccionar en cual quieres instalar Windows.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/8_000.jpg)

A continuación deberemos formatear la partición que hemos elegido.. Si vamos a instalar Windows en un disco duro grande es mejor elegir NTFS, si es un disco duro pequeño (menos de 40GBytes), FAT32. Al no ser que estemos instalando Windows porque un virus nos ha borrado los datos elegiremos formateo rápido tanto en FAT32 como en NTFS. El formateo lento es recomendable cuando se ha metido un virus en el ordenador o cuando el disco tiene errores. Selecciona una opción moviéndote con las flechas y pulsa INTRO.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/9_000.jpg)

El programa de instalación dará formato a la partición.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/10_000.jpg)


Una vez que se ha dado formato a la partición se iniciará la copia de los archivos de instalación en las carpetas de instalación de Windows.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/11_001.jpg)

A continuación se reiniciará el equipo y comenzará la instalación.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/12_000.jpg)


Una vez reiniciado el ordenador, arrancará automáticamente la instalación de windows.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/13_000.jpg)


El programa de instalación te informará del tiempo restante que queda de instalación así como del progreso de la instalación.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/14_000.jpg)

Compueba que la configuración regional y de idioma sea la correcta, en caso contrario haz clic en “Personalizar” y “Detalles”.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/15_000.jpg)


Escibe tu nombre, la organización la puedes dejar en blanco.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/16_000.jpg)

Introduce la clave de instalación que se encuentra en el embalaje del producto. Si tu clave es incorrecta o la has escrito mal te aparecerá un mensaje de error indicándotelo.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/17_000.jpg)


Escribe un nombre para identificar el ordenador en la red de área local. La contraseña de administrador la puedes dejar en blanco (si alguna vez te pregunta por esta clave por ejemplo en la consola de recuperación solo has de pulsar INTRO).

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/18_000.jpg)


Comprueba que la fecha y la hora sean las correctas y que la zona horaria coincida con el país en el que vives.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/19_000.jpg)


Una vez completado el asistente, continuará la instalación de Windows. Puede que este proceso dure bastante, todo depende de la velocidad de tu ordenador.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/21_000.jpg)

Selecciona una opción según tú caso. En la mayoría de los casos deberemos elegir la primera.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/20_000.jpg)

Después de configurar la conexión a Internet continuará la instalación. Una vez completada la instalación nos aparecerá la pantalla de carga de Windows XP.

[](http://photos1.blogger.com/blogger2/7970/1681/1600/23_000.jpg)